(module Teensy35_36_All_Pins (layer F.Cu) (tedit 6026F021)
  (fp_text reference REF** (at 0 -10.16) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Teensy3.5/3.6 (at 0 10.16) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_poly (pts (xy 1.27 -3.81) (xy 1.524 -3.556) (xy 1.143 -3.302) (xy 0.889 -3.556)) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_poly (pts (xy 1.397 -4.572) (xy 1.651 -4.318) (xy 1.27 -4.064) (xy 1.016 -4.318)) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_poly (pts (xy 1.651 -3.429) (xy 1.905 -3.175) (xy 1.524 -2.921) (xy 1.27 -3.175)) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_poly (pts (xy 1.143 -3.048) (xy 1.397 -2.794) (xy 1.016 -2.54) (xy 0.762 -2.794)) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_poly (pts (xy 1.778 -4.191) (xy 2.032 -3.937) (xy 1.651 -3.683) (xy 1.397 -3.937)) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_poly (pts (xy 0.635 -2.667) (xy 0.889 -2.413) (xy 0.508 -2.159) (xy 0.254 -2.413)) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_poly (pts (xy 0.762 -3.429) (xy 1.016 -3.175) (xy 0.635 -2.921) (xy 0.381 -3.175)) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_poly (pts (xy 1.016 -4.953) (xy 1.27 -4.699) (xy 0.889 -4.445) (xy 0.635 -4.699)) (layer F.SilkS) (width 0.1))
  (fp_line (start -30.48 8.89) (end -30.48 -8.89) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 30.48 -8.89) (end 30.48 8.89) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 11.43 -2.54) (end 13.97 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 11.43 2.54) (end 11.43 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 13.97 2.54) (end 11.43 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 13.97 -2.54) (end 13.97 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -25.4 3.81) (end -30.48 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -25.4 -3.81) (end -30.48 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -25.4 3.81) (end -25.4 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -31.75 -3.81) (end -30.48 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -31.75 3.81) (end -31.75 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -30.48 3.81) (end -31.75 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -30.48 8.89) (end 30.48 8.89) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 30.48 -8.89) (end -30.48 -8.89) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 17.78 6.35) (end 30.48 6.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 17.78 -6.35) (end 17.78 6.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 30.48 -6.35) (end 17.78 -6.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 29.21 -5.08) (end 30.48 -6.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 29.21 5.08) (end 29.21 -5.08) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 30.48 6.35) (end 29.21 5.08) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 29.21 -5.08) (end 30.48 -5.08) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 29.21 -3.81) (end 30.48 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 29.21 -2.54) (end 30.48 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 29.21 -1.27) (end 30.48 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 29.21 0) (end 30.48 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 29.21 1.27) (end 30.48 1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 29.21 2.54) (end 30.48 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 29.21 3.81) (end 30.48 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 29.21 5.08) (end 30.48 5.08) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.08 -6.35) (end 7.62 -6.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.08 6.35) (end 7.62 6.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.08 -6.35) (end -5.08 6.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 7.62 6.35) (end 7.62 -6.35) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.35 2.54) (end -6.35 5.08) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -10.16 2.54) (end -6.35 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -10.16 5.08) (end -10.16 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -6.35 5.08) (end -10.16 5.08) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -11.43 -3.81) (end -13.97 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -11.43 -1.27) (end -11.43 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -13.97 -1.27) (end -11.43 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -13.97 -3.81) (end -13.97 -1.27) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_text user MK66FX1MBVMD18/ (at 1.27 0) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text user MK64FX512VMD12 (at 1.27 1.143) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 0.7 0.7) (thickness 0.15)))
  )
  (pad 17 thru_hole circle (at 11.43 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 13.97 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at 16.51 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at 19.05 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 8.89 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 6.35 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 3.81 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at 21.59 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at 24.13 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at 26.67 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at 29.21 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at 16.51 5.08) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 26 thru_hole circle (at 16.51 2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 27 thru_hole circle (at 16.51 0) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 28 thru_hole circle (at 16.51 -2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 29 thru_hole circle (at 16.51 -5.08) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 30 thru_hole circle (at 29.21 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 31 thru_hole circle (at 26.67 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 32 thru_hole circle (at 24.13 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 33 thru_hole circle (at 21.59 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 34 thru_hole circle (at 19.05 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 35 thru_hole circle (at 16.51 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 36 thru_hole circle (at 13.97 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 37 thru_hole circle (at 11.43 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 1.27 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at -1.27 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at -3.81 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at -6.35 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at -8.89 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at -11.43 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -13.97 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -16.51 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -19.05 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -21.59 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -24.13 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -26.67 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at -29.21 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 38 thru_hole circle (at 8.89 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 39 thru_hole circle (at 6.35 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 40 thru_hole circle (at 3.81 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 41 thru_hole circle (at 1.27 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 42 thru_hole circle (at -1.27 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 43 thru_hole circle (at -3.81 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 44 thru_hole circle (at -6.35 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 45 thru_hole circle (at -8.89 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 46 thru_hole circle (at -11.43 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 47 thru_hole circle (at -13.97 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 48 thru_hole circle (at -16.51 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 49 thru_hole circle (at -19.05 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 50 thru_hole circle (at -21.59 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 51 thru_hole circle (at -24.13 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 52 thru_hole circle (at -26.67 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 53 thru_hole circle (at -29.21 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 54 thru_hole circle (at -26.67 -5.08) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 55 thru_hole circle (at -21.59 -5.08) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 56 thru_hole circle (at -19.05 -5.08) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 57 thru_hole circle (at -16.51 -5.08) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 58 thru_hole circle (at -22.86 4.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 59 thru_hole circle (at -20.32 4.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 60 thru_hole circle (at -17.78 4.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 61 thru_hole circle (at -15.24 4.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 62 thru_hole circle (at -12.7 4.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 79 thru_hole circle (at 19.05 -2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 78 thru_hole circle (at 21.59 -2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 77 thru_hole circle (at 24.13 -2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 76 thru_hole circle (at 26.67 -2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 73 thru_hole circle (at 26.67 0) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 72 thru_hole circle (at 24.13 0) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 71 thru_hole circle (at 21.59 0) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 70 thru_hole circle (at 19.05 0) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 75 thru_hole circle (at 29.21 -2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 74 thru_hole circle (at 29.21 0) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 80 thru_hole circle (at 13.97 -2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 69 thru_hole circle (at 13.97 0) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 81 thru_hole circle (at 11.43 -2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 68 thru_hole circle (at 11.43 0) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 82 thru_hole circle (at 8.89 -2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 67 thru_hole circle (at 8.89 0) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 64 thru_hole circle (at -11.43 0) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 63 thru_hole circle (at -13.97 0) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 65 thru_hole circle (at -8.89 0) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 66 thru_hole circle (at -6.35 0) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 83 thru_hole circle (at -6.35 -2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 84 thru_hole circle (at -8.89 -2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 85 thru_hole circle (at -11.43 -2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 86 thru_hole circle (at -13.97 -2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 88 thru_hole circle (at -27.94 1.01) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 87 thru_hole circle (at -27.94 -1.01) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model ${KICAD_USER_DIR}/teensy.pretty/Teensy_3.5_3.6_Assembly.STEP
    (offset (xyz -30.48 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
