(module Teensy30_31_32_All_Pins (layer F.Cu) (tedit 606F5D5F)
  (descr "Teensy 3.0/3.1/3.2 All Pins")
  (fp_text reference REF** (at 0 -10.16) (layer F.SilkS)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value Teensy3.0/3.1/3.2 (at 0 10.16) (layer F.Fab)
    (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_line (start -5.08 0) (end -2.54 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -5.08 5.08) (end -5.08 0) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.54 5.08) (end -5.08 5.08) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -2.54 0) (end -2.54 5.08) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_circle (center -3.15 -0.99) (end -2.65 -0.99) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_circle (center -4.47 -0.99) (end -3.97 -0.99) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -17.78 3.81) (end -19.05 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -19.05 3.81) (end -19.05 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -19.05 -3.81) (end -17.78 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -12.7 3.81) (end -12.7 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -12.7 -3.81) (end -17.78 -3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -12.7 3.81) (end -17.78 3.81) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 15.24 -2.54) (end 15.24 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 15.24 2.54) (end 12.7 2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 12.7 2.54) (end 12.7 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 12.7 -2.54) (end 15.24 -2.54) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -17.78 -8.89) (end 17.78 -8.89) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 17.78 -8.89) (end 17.78 8.89) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start 17.78 8.89) (end -17.78 8.89) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (fp_line (start -17.78 8.89) (end -17.78 -8.89) (layer F.SilkS) (width 0.15))
  (pad 17 thru_hole circle (at 16.51 0) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 16.51 -2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at 16.51 -5.08) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at 16.51 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 16.51 2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 16.51 5.08) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 16.51 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at 13.97 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at 11.43 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at 8.89 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at 6.35 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at 3.81 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 26 thru_hole circle (at 1.27 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 27 thru_hole circle (at -1.27 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 28 thru_hole circle (at -3.81 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 29 thru_hole circle (at -6.35 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 30 thru_hole circle (at -8.89 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 31 thru_hole circle (at -11.43 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 32 thru_hole circle (at -13.97 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 33 thru_hole circle (at -16.51 -7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 34 thru_hole circle (at -13.97 -5.08) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 35 thru_hole circle (at -8.89 -5.08) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 36 thru_hole circle (at -6.35 -5.08) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 37 thru_hole circle (at -3.81 -5.08) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 13.97 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 11.43 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 8.89 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 6.35 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 3.81 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 1.27 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -1.27 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -3.81 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -6.35 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -8.89 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -11.43 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -13.97 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at -16.51 7.62) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 39 thru_hole circle (at -15.24 0.23) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 40 thru_hole circle (at -15.24 -1.9) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 46 thru_hole circle (at 11.43 -2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 47 thru_hole circle (at 13.97 -2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 48 thru_hole circle (at 13.97 0) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 45 thru_hole circle (at 8.89 -2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 44 thru_hole circle (at 6.35 -2.54 90) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 49 thru_hole circle (at 11.43 0) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 50 thru_hole circle (at 8.89 0) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 43 thru_hole circle (at 3.81 -2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 51 thru_hole circle (at 6.35 0) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 42 thru_hole circle (at 1.27 -2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 41 thru_hole circle (at -1.27 -2.54) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 52 thru_hole circle (at 3.81 0) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 38 thru_hole circle (at -10.16 0.23) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 53 thru_hole circle (at 1.27 0) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 54 thru_hole circle (at -1.27 0) (size 1.6 1.6) (drill 1.1) (layers *.Cu *.Mask))
)
